**铜箔提升项目（续）地坪施工招标文件**

1. 施工项目及要求：
2. 铜箔提升项目（续）地坪施工，位于招远市金晖路229号。
3. 复合地坪，二层（南）电解净化间地坪，厚度要求≥3mm, 地坪的硬度≥2H，周边环境及电解液PH=2，地面为浇筑完未使用的混凝土地面。施工面积约400平方，地坪颜色与原车间一致。
4. 防腐漆施工，二层（北）、三层地面，面积约500平方，地面打磨平整，滚涂灰色防腐漆。
5. 投标人报价时，同时提交详细的施工方案，并作为中标后合同内容。
6. 施工完毕，验收合格，按实际施工量，依据综合单价，增/减工程量。
7. 投标人必须实地勘察现场。
8. 工期：2023.04.15-2023.04.25。
9. 三、本工程无预付款。工程完工，验收合格，付至工程总价款的总价款的80%，剩余20%的工程款作为保修费，质保期两年，质保期满后30天内无质量问题即无息付清。

付款方式为银行承兑汇票（6个月内）。

四、投标保证金：2000元（电汇）

汇款资料：单位名称：山东金宝电子有限公司

帐 号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后30日内，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得以不正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金。

五、投标办法

1、工程按招标人要求，投标前投标人**一定查看施工现场，预测工程量。**

2、投标人须按招标人设计要求投报全费用综合单价（包工、包料），单价中包含完成所有工作内容需要的费用，开具发票。

六、其他注意事项

# 1、投标人、潜在中标人、合同当事人、收款人、发票出具人名称必须一致。

2、投标人投标资料密封后加盖公章交至招标人处。

3、投标联系人：小方 ，联系电话：0535-2701503

现场问题咨询人：吴志松 联系电话：15253510736

付永亮 联系电话：13864549000

4、投标截止时间：2023.04.08，投标时请将电子版投标文件以邮件的形式发送到邮箱中：jinbaocgzb@chinajinbao.com及sdjbzb@163.com,纸质文件请邮寄或直接送达投标地点。投标地点：山东省招远市国大路268号办公楼1楼106室。标书务必要密封。

**投标函**

山东金宝电子有限公司：

（投标人全称） 授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵公司组织的铜箔提升项目（续）复合地坪施工招标的有关活动，并进行投标。为此：

我司愿按照招标文件中约定的结算依据及计价方式、工程款拨付方式承担此工程，报价如下：

复合地坪 元/㎡，防腐漆施工 元/㎡，税率 %。

以上所报单价为全费用综合单价。

投标人全称（加盖公章）： 授权代表（签字）：

日 期：