**山东金宝电子7000吨铜箔项目-臭氧分析仪1台报价说明**

1. 公司简介及招标要求

山东金宝电子有限公司专业生产电子铜箔、[覆铜板](https://baike.sogou.com/v1590593.htm" \t "_blank)和[印制电路板](https://baike.sogou.com/v5167988.htm" \t "_blank)产品。电子铜箔、覆铜板分别达到18000吨/年、1800万平方米/年。下设3个大厂区，散布于城区不同的三个位置，员工总人数1300人左右。

二、付款方式

1、付款形式：电汇

2、付款方式：

2.1、①预付款30%；②安装完成验收合格付款60%；③质保金10%（一

年后付清）；预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

2.2、①到货安装完成验收合格付款90%；②质保金10%（一年后付清）。

2.3、或者比上述两者更优越的付款条件。

四、投标要求

1、投标企业须具备独立法人资格，并具相关资质，在行业内具有良好口碑。

[2、标书、报价单发至公司招标邮箱jinbaocgzb@chinajinbao.com 同时抄送jinbaoxb.com](mailto:3、标书、报价单发至公司招标邮箱lwenling@chinajinbao.com)或者将密封好的纸质资料邮寄至招远市国大路268号采购部。

3.报价截止时间：2024年9月10日14点前。

商务报价联系人：方秀芹 联系电话：0535-2701503

技术咨询联系人： 王学江 联系电话：15192372600

1. 技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 型号 |
| 臭氧分析仪  美国2B | MODEL 106-L  标准外壳版，含20小时续航电池  含泵配套耐臭氧腐蚀管2米 |
| 总计 | |

检测臭氧浓度范围：100μg/m3-100mg/m3

**测量原理**: 254nm 紫外吸收法

**测量间隔**: 2s

**数据平均选项**: 10s，1min，5min，1h

**流速**: 1 L/min;Model106-H可高达20 L/min

**数据存储**: 32,736行(10s平均=3.8d:5min平均=113d)

**单位选项**: ppb，pphm，ppm，ugm3，mgm3)(L、M款);ppm，ugm3，mgm3)(MH款);vol%，wt%空气，wt%氧气(H款)

**数据输出**: USB，RS232，LCD显示

**电源要求**: 11-28VDC，500mA，6W

**尺寸**: 3.65x7.9x9.4"(9x20x24 cm)

**重量**: 4.2lb(1.9 kg)